软件使用说明

1. 发送进入产测命令
2. 打开软件并设置端口号、波特率等信息，并且点击保存，如下图所示：

手机屏幕截图

描述已自动生成

1. 同时按住Ctrl + Alt + A键，进入产测命令发送窗口，正确连接设备，并且点击发送产测命令按钮，若设备正确回复应答消息，同时上报9条版本信息，则表示设备已经正确进入产测模式，关闭窗口，点击确定即可，如下图所示。

手机截图图社交软件的信息

描述已自动生成

手机屏幕截图

描述已自动生成

1. 开始测试
2. 开始测试之前，需要新建测试计划，在设置中导入UID列表，同时需要设置正确的参数，例如：固件版本号、电压、电流、功率以及待机电流，保存并退出，如下图所示：

社交网站的手机截图

描述已自动生成

1. 点击测试页面，进入正式的测试，如下图所示。

手机屏幕截图

描述已自动生成

1. 点击开始测试，需要正确输入或者扫描设备UID号。

手机屏幕截图

描述已自动生成

1. 根据提示开始测试，在设备电池供电测试，需要手动确认是否测试正确，如图所示。

手机截图图社交软件的信息

描述已自动生成

1. 测试完毕，需要提交本轮测试结果，点击确定，同时开始下一个测试，如图所示。

手机屏幕截图

描述已自动生成